1. 判断是否到达轮询时间
2. 判断总功率与调度功率之间的大小关系（分别为转发列表的第0个和第1个）
3. 在确定了打开或关闭设备之后，判断是使用遥控还是遥调
4. 遥调需要设置cmdinfo.deepctrlpt为遥调值，cmdinfo.func1=DC\_K\_LETTER\_YTEXE;
5. 遥控需要设置cmdinfo.func2为遥控值，cmdinfo.func1=DC\_K\_LETTER\_YKEXE;
6. 通过pCmdMem->ZfACmd(rtuno,rawcmd);下发命令

关闭设备是从第一个往后遍历，打开设备为从最后一个往前遍历。