构造函数中读取registerCfg.ini获取注册报文头和注册报文尾。

收到报文会触发Run函数，首先检查socket列表，查看是否有注册报文，如果有，则注册，同时检查是否超过30秒没有被取走，如果超时，则删除。

如果有新的socket连接，则加入列表。

TcpCommDtu中Open时去取socket，如果设备id相同且在线，则获取此socket，从tcpConnectorDtu 列表 中删除

注册报文头和注册报文尾配置文件，放在cfg文件夹下

